Laadpalen

Laden bij negatieve tarieven?

Hoe maakt de Jullix het laden van de EV effciënter?

Hoe worden dynamsische tarieven gebruikt bij de laadpaal sturing van de Jullix?

Welke laadpalen worden ondersteunt door de Jullix?

Wat is het verschil tussen laadpaal monitoren of aansturen?

Hoe gebruik ik de laadpaal zo efficiënt mogelijk?