GOODWE omvormers met JULLIX energiebeheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde GOODWE omvormers

Family	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	#Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie
XS	1F	RTU	STRING	X	nvt	ON/OFF	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later
XS Plus	1F	RTU	STRING	X	nvt	ON/OFF	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later
DNS	1F	RTU	STRING	X	nvt	ON/OFF	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later
DNS G3	1F	RTU	STRING	X	nvt	ON/OFF	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later
SDT G2	3F	RTU	HYBRIDE	X	nvt	ON/OFF	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later
SDT G2 Plus+	3F	RTU	HYBRIDE	X	nvt	ON/OFF	nvt	totals	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later
BH	1F	RTU	RETRO	X	X	1	nvt	FW 1.2.6 en later
BT	3F	RTU	RETRO	X	X	1	nvt	FW 1.2.6 en later
EH	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	1	2	FW 1.2.6 en later
ET	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	1	2	FW 1.2.6 en later
EM	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	1	2	Nog niet geïmplementeerd

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer