Laadpaal instellingen

Als de laadpaal is toegevoegd aan de installatie kan de laadpaal verder ingesteld worden. Hiervoor gaan we naar de configuratiepagina van de installatie.
Bij Laadpaal (1) vind je de gekoppelde laadpalen. Je kan voor elke laadpaal de instellingen aanpassen(2)

Gedrag bij inpluggen

Via (2) kan je het gedrag bij inpluggen instellen.

Als je Automatisch starten kiest zal de EV automatisch beginnen te laden vanaf het moment je de laadkabel in de auto stopt. Het laden zal gestart worden in de Modus die je hebt ingesteld. Bij Modus kan je kiezen uit:
Eco-modus
Turbo-modus
Max-modus
Block-modus
Als je de modus Blok kiest moet je ook nog instellen hoeveel er geladen moet worden.
Bij Oplaadtype geef je aan of er enkel 1 fase geladen wordt of dat er geschakeld mag worden tussen 1 fase en 3 fase laden.
Omdat het laden sowieso start, is deze start methode niet aangewezen wanneer de laadpaal onbewaakt kan gebruikt worden. Elke auto die aangesloten wordt zal immers gaan laden.
Kies je Bevestigen in app dan start het laden niet onmiddellijk wanneer je de laadplug in het voertuig stopt. Je moet in dit geval altijd via de app bevestigen. Op die manier is je laadpaal beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
In de app kies je welk voertuig en welk laadmodus je wil gebruiken. De volgende keer dat je het laden wil starten in de app zal deze de laatst gekozen auto en laadmodus voorstellen met een klik start je dan het laden met dezelfde instellingen.

Toegang

Bij Configuratie van de Laadpaal (1) kan je voor elke laadpaal instellen welke Auto's toegang hebben tot de laadpaal.
Om een auto via de geïnstalleerde Muon te kunnen laden moet de auto ook toegevoegd zijn aan de Laadpaal. Hiervoor gaan we naar de configuratiepagina (1) van de installatie. Onder de sectie Laadpaal (2) bij Toegang (3) vinden we de lijst van voertuigen die toegang hebben tot de laadpaal.
In het vak Please select (4) kan je een auto kiezen die je hebt aangemaakt. Met een klik op (5) en daarna Bewaren (6) wordt de geselecteerde auto toegevoegd, en heeft deze auto toegang tot de laadpaal.
Via de 'prullenbak-knop' kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal.

Als de er nog geen auto is gedefinieerd moet dit natuurlijk eerste gebeuren voordat je de auto toegang kan geven tot een bepaalde laadpaal.

Offline gedrag

Bij offline gedrag stel je in wat de actie van de laadpaal moet zijn wanneer de Jullix niet verbonden is met het internet is. Om er voor te zorgen dat het voertuig nog steeds geladen kan worden zal in dat geval het laden automatisch starten wanneer er een voertuig ingeplugd wordt. Je kan het laden immers niet bevestigen via de app omdat de internet verbinding is weggevallen.
Opnieuw kan je de modi instellen. Letop je kan het offline gedrag niet aanpassen als er geen internet is. Je moet opvoorhand goed nadenken hoe je wil dat de wagen dan geladen wordt.
Je kan de laadmodus kiezen:
Eco-modus
Turbo-modus
Max-modus
Block-modus
Bij Oplaadtype geef je aan of er enkel 1 fase geladen wordt of dat er geschakeld mag worden tussen 1 fase en 3 fase laden. Als je meer dan een voertuig hebt, en 1 van de voertuigen laad niet toe dat er tijdens het laden omgeschakeld wordt tussen 1 en 3 fase, dan kies je best Alleen enkelfasig.