Modbus aansluiten

Een ondersteund modbus-apparaat, bijvoorbeeld een omvormer, kan via de RS485/Modbus-stekker aan de extender aangesloten worden. De RS485-kabel van het apparaat wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug. Zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND worden aangesloten. Indien er geen kabel voorzien is, raden we aan om een modbus-kabel te gebruiken, bijvoorbeeld: UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22.
Naar omvormers voor meer informatie over de verschillende omvormers.
Naar laadpalen voor meer informatie over de verschillende laadpalen.
Naar energiemeters voor meer informatie over de verschillende energiemeters.