Checklist installatie

Installatie

Alle PV wordt ingelezen via Jullix?

Alle Batterijsystemen wordt ingelezen en gestuurd via Jullix?

Alle laadpalen worden ingelezen/gestuurd via Jullix?

P1 geopend op digitaal platform MijnFluvius

Jullix/extender configuratie

Digitale meter communicatie ingesteld

Omvormers en laadpalen communicatie ingesteld

Alle devices: Extenders, Muon’s en Nuo’s gepaired met Jullix master.

Controle van de signaal kwaliteit van de draadloze connecties met Jullix, allemaal beter dan -85dBm (groen icoontje).

Portaal: koppeling met installatie

Apparaten > Instellingen: De Jullix (master) toegevoegd aan de installatie

Apparaten > Instellingen: De Jullix (master) ingesteld als GateWay

Apparaten > Instellingen: De andere apparaten (Extenders, Muon, Nuo) toegevoegd aan de installatie

Portaal: configuratie

EMS instellingen > Sturing: Minimale SoC gelijk aan of hoger dan de Minimale SoC van het batterij systeem.

EMS instellingen > Sturing : Gewenste verbruikspiek & Buffer piekverbruik aanpassen voor capaciteitstarief-bescherming

Omvormer > Instellingen: Batterij capaciteit en Batterij kost

Omvormer > Zonnepanelen: Correcte informatie toevoegen ivm PV installatie (Aantal panelen, Vermogen, Azimut, Hellingshoek)

Algemeen > Installatie: Naam & correct adres ingeven

Algemeen > Installatie: Installatietype selecteren

Algemeen > Installatie: Distributienetbeheerder selecteren

Algemeen > Tarief : Capaciteit tarief en Energie Tarief toevoegen

Algemeen > Gebruikers: klant toevoegeen en installen als EIGENAAR

Muon: configuratie

Profiel > Mijn auto's: Auto aangemaakt en ingesteld (Door de klant!)

Laadpaal > Instellingen: gedrag bij inpluggen ingesteld

Laadpaal > Instellingen: Offline gedrag ingesteld

Laadpaal > Toegang: Auto toegang tot laadpaal ingsteld.

Klant informeren

mijn.jullix.be & app

Eigenaar: configuratie

Muon

Nuo