Overzicht ondersteunde SUNGROW omvormers

Family	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Firmware versie
SGx.xRS-S	1F	RTU	STRING	X	nvt	nvt	1	FW 1.2.6 en later
SGx.xRS	1F	RTU	STRING	X	nvt	nvt	2	FW 1.2.6 en later
SHx.xRS	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	X	2	FW 1.2.6 en later
SHx.xRT	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	X	2	FW 1.2.6 en later

Terug naar Omvormers

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormer software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.