Firmware update

Onderaan de config pagina kan je nieuwe firmware installeren. Je dient de firmware eerst te downloaden op je smartphone of laptop.
Via onderstaande link haal je de laatste firmware voor Jullix op.

Firmware Jullix 2.1.1

Let op deze firmware mag je alleen gebruiken voor Jullix. De firmware is niet geschikt voor andere Innovoltus apparaten. Vergis je je toch, dan moet het apparaat ter herstelling opgestuurd worden.
Het laden van een nieuwe firmware doe je dus op eigen risico, je doet dit best voordat je naar de klant gaat.
Als je de firmware gedownload hebt, kan je wanneer je directe verbinding maakt met Jullix, de firmware uploaden.
Onderaan de config pagina vind je de Firmware update dialoog. Je klikt op de knop Bestand kiezen (1) om het bestand op je smartphone of laptop te kiezen. Vervolgens klik je op Upload Firmware (2) om de firmware te updaten.

Remote

Wanneer Jullix verbonden is met het internet, kan je via de remote pagina Jullix controleren of er een nieuwe firmwareversie is en die eventueel installeren. De remote pagina bereik je via de NFC-functie van Jullix of als installateur via het apparatenbeheer.