Firmware update

Onderaan de config pagina kan je een nieuwe firmware installeren. Je dient de firmware eerst te downloaden op je smartphone of laptop.
Via onderstaande link haal je de laatste firmware op voor de Jullix.

Firmware Jullix 1.3.5

Let op deze firmware mag je alleen gebruiken voor de Jullix. Deze firmware is niet geschikt voor andere Innovoltus apparaten. Vergis je je toch dan moet het apparaat ter herstelling opgestuurd worden.
Het laden van een nieuwe firmware doe je dus op eigen risico.
Als je de firmware gedownload hebt op je smartphone kan je wanneer je verbinding hebt gemaakt met de Jullix de firmware uploaden naar de Jullix. Onderaan de config pagina vindt je de Firmware update dialoog. Je klikt op de knop Bestand kiezen (1) om het bestand op je smartphone of laptop te kiezen. Vervolgens klik je op Upload Firmware (2) om de firmware te updaten.

Remote

Wanneer de Jullix verbonden is met het internet kan je via de remote pagina de Jullix laten controleren of er een nieuwe firmware versie en die eventueel installeren. De remote pagina bereik je via de NFC functie van de Jullix of als installateur via het Apparaten beheer.