Step 3a: Modbus RTU A

Jullix heeft 2 aansluitingen om Modbus-apparaten (omvormer, energiemeter, laadpaal …) via Modbus- of RS485-kabel te verbinden.
Bij Step 3a: Modbus RTU A stel je in welk apparaat je hebt aangesloten op RS485A van jouw Jullix.
Current configuration: toont wat er momenteel geconfigureerd is. Bij Type (1) kies je het type apparaat dat via de modbus-poort is aangesloten. Bij Group (2) kan je het merk van apparaat kiezen.
Volgende types apparaten kan je connecteren via modbus:

Hybrid; een hybride omvormer die zowel de PV-installatie als thuisbatterij aanstuurt

Retro; een omvormer die enkel de thuisbatterij aanstuurt

String; een omvormer die enkel zonnepanelen aanstuurt

Charger; om RS485-bestuurde laadpalen te verbinden of via virtuele laadpaal kan je met een energiemeter de energie naar de laadpaal isoleren. Zo kan het Jullix EMS rekening kan houden met de energiestroom naar de laadpaal.

Plug; om via een energiemeter als virtuele plug de energiestromen naar grote verbruikers te monitoren en op te nemen in de energieregeling

DSMR-meter; om een alternatieve digitale meter aan te sluiten. Bijvoorbeeld via een RS485-energiemeter.

Afhankelijk van het gekozen apparaat Type en Group krijg je nog bijkomende keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld bij een Hybrid(1) apparaat van Sofar(2) krijg je volgende bijkomende keuze:
Subgroup (3) in dit geval de beschikbare Sofar omvormerreeks.
Model (4) het omvormer model.
Configure MODBUS station (5) het modbus-adres van de gekozen omvormer dat in de omvormer is ingesteld.
Via Apply (6) worden de instellingen bewaard.

Step 3b: Modbus RTU B

Als er een tweede apparaat is dat via Modbus/RS485 communiceert, kan dit aan de tweede RS485-connector aangesloten worden. Bij Step 3b: Modbus RTU B stel je in welk apparaat je hebt aangesloten op RS485B van Jullix zodat dit correct bestuurd wordt. Je krijgt gelijkaardige instellingen als bij Step 3a: Modbus RTU A.