Step 4: SunSpec TCP

Als de omvormer geen RS485-verbinding heeft, maar via het netwerk verbonden is en als de omvormer het Sunspec TCP-protocol ondersteunt, kan je de omvormer met Jullix verbinden via Step 4: SunSpec TCP.
Bij IP-address (1) stel het IP-adres van de omvormer in. Bij Port (2) de poort die is ingesteld in de omvormer. En bij Modbus address (3) het modbus-adres dat is ingesteld.
Via Apply (4) worden de instellingen bewaard.
Let op: je kan een omvormer via bekabeld netwerk enkel binnen hetzelfde netwerk verbinden met Jullix.