Step 4: SunSpec TCP

Als de omvormer geen RS485 verbinding heeft, maar via het netwerk is verbonden en het Sunspec TCP protocol ondersteund dan kan je de omvormer met de Jullix verbinden via Step 4: SunSpec TCP.
Bij IP-address (1) stel het IP-adres van de omvormer in. Bij Port (2) de poort die is ingesteld in de omvormer. En bij Modbus address (3) het modbus adres dat is ingesteld.
Via Apply (4) worden de instellingen bewaard.
Let op je kan een omvormer via bekabeld netwerk enkel binnen hetzelfde netwerk verbinden met de Jullix. bekabeld netwerk