Digitale meter aansluiten

In het ideale geval kan je de Jullix ook aansluiten aan de digitale meter. Hiervoor is er een speciale kabel mee geleverd. De Jullix module kan dan ook gevoed worden via de P1 poort van de digitale meter afhankelijk van de versie van digitale meter. Bij de nieuwe digitale meter van fluvius XS212, XT211 is de voeding over de P1 poort onvoldoende voor de Jullix.
Het is belangrijk enkel de meegeleverde kabel voor de P1 verbinding te gebruiken.