Modbus aansluiten

Een ondersteund modbus apparaat, bijvoorbeeld een omvormer, kan via één van de twee RS485/Modbus stekkers aan de jullix aangesloten worden. De RS485-kabel van het apparaat wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug. Zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND worden aangesloten.
Naar omvormers voor meer informatie over de verschillende omvormers.
Naar laadpalen voor meer informatie over de verschillende laadpalen.
Naar energiemeters voor meer informatie over de verschillende energiemeters.