Voeding

De Jullix wordt gevoed via een 5V voedingde USB-C voeding. Dit kan via een 5V voeding met USB-C kabel. Bijvoorbeeld een raspberry-pi 4 voeding.

Alternatief kan de Jullix ook gevoed worden via de voeding stekker.