Voeding

De Jullix wordt gevoed via een 5V voedingde USB-C voeding. Dit kan via een 5V voeding met USB-C kabel. Bijvoorbeeld een raspberry-pi 4 voeding.
Als de omvormer een USB connector heeft kan in sommige gevallen ook die gebruikt worden om de Jullix te voeden, je gebruikt dan een USB voedingskabel.

Alternatief kan de Jullix ook gevoed worden via de voeding stekker met een spanning tussen 5 en 24V (3W).