Montage

De compacte Muon laadpaal wordt met vier schroeven bevestig tegen te muur. De bevestigingsgaten van de laadpaal kan men bereiken door het deksel van de laadpaal te schroeven. De laadpaal wordt bevestigd met schroeven van 5mm diameter.

Let op de dichting van de laadpaal, als je het deksel opent. De dichting wordt met een beetje vaseline op zijn plaats gehouden. Let er op dat de dichting goed zit als je het deksel monteert en de laadpaal terug dichtschroeft