Veiligheidsvoorschriften

De Nuo wordt draadloos verbonden met de Jullix, zorg er voor dat er een goede verbinding is, minstens -85dB voor een betrouwbare werking. Als het signaal bij momenten slechter is, is de verbinding onvoldoende betrouwbaar. Om veiligheidsredenen zal het contact bij het ontbreken van een verbinding ingeschakeld worden. Dit om te vermijden dat een diepvriezer of een warmwater boiler ongewenst uitgeschakeld worden bij het onderbreken van de verbinding.

Het gebruik van het Nuo stopcontact bij kritische apparaten zoals vb. diepvriezers wordt niet aangeraden en is voor eigen risico.

Werkzaamheden

Bij werkzaamheden aan de connecteerde apparaten is het nog steeds verplicht, om de apparaten uit het stopcontact te halen.