Eco modus

In Eco modus wordt het stopcontact ingeschakeld wanneer er voldoende overschot is. Wanneer er meer zonne-energie wordt geëxporteerd dan de verbruiker aan het stopcontact nodig heeft wordt het stopcontact ingeschakeld. En omgekeerd zal het worden uitgeschakeld.
Wanneer er gecurtailed wordt t.g.v. negatieve prijzen zal het stop contact niet ineschakelen.