Controle

Algoritme

Je kan een aantal parameters instellen die de energieregeling van je installatie beïnvloeden. Deze pagina bereik je via Configuratie(1) van de installatie, onder de sectie Controle(2) bij Algoritme(3).
Bij Maximale Capaciteit Tarief vermogen(4) stel je het tvermogen in dat de energieregeling minstens mag importeren van het net wanneer de thuisbatterij geladen moet worden of wanneer je een EV in TURBO-mode oplaad. Dit bepaald de capaciteitspiek.
Met Minimale SoC (5) bepaal je de minimum capaciteit van de thuisbatterij. Om de batterij te beschermen kan je deze niet lager instellen dan 10%. Als de thuisbatterij onder dit niveau zakt, zal de thuisbatterij bijgeladen worden tot het niveau van de Minimale SoC-Balancering(6).
Wanneer de batterijlading(SoC) zich bevind tussen de 'Minimale SoC' en de 'Minimale SoC-balancering', dan zal de batterij gebruikt worden om de capacititeitspiek te beperken. Met andere woorden als de geïmporteerde energie boven de actuele capaciteitspiek stijgt, dan zal deze energiebehoefte aangevuld worden met energie uit de batterij zodat de geïmporteerde energie beneden de capaciteitspiek blijft.
De Minimale SoC-balancering bepaalt tot welke batterij capaciteit de energieregeling zal balanceren. Wanneer de batterijlading(SoC) dus boven de 'Minimale SoC-balancering' is zal het systeem balanceren. Dit wil zeggen dat de energie behoefte wordt gehaald uit de batterij. In principe zal er tijdens het balanceren geen energie geïmporteerd worden van het net. Het teveel aan opgewekte energie zal in de batterij gestopt worden en wordt niet geëxporteerd. Er zal pas energie geëxporteerd worden naar het net als de batterij vol geladen is (SoC=100%).
Via de sliders kan je de waarden aanpassen. Met een klik op Bewaren(7) worden de instellingen bewaard.