Fronius omvormers met JULLIX energiebeheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde Fronius omvormers

Family	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	#Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie
Primo x.x-1	1F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	1	2	VIA GENERIC SUNSPEC	Requires Fronius -Datamanager 2
Symo x.x-3-M	3F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	1	2	VIA GENERIC SUNSPEC	Requires Fronius -Datamanager 2
Symo Advance x.x	3F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	1	2	VIA GENERIC SUNSPEC	Requires Fronius -Datamanager 2
Primo GEN24 x.x PLUS	1F	TCP/RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	VIA GENERIC SUNSPEC	Requires Fronius -Datamanager 2
Primo GEN24 x.x PLUS	3F	TCP/RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	VIA GENERIC SUNSPEC	Requires Fronius -Datamanager 2

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer