SOFAR omvormers met JULLIX energie beheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de sofar omvormers.

Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers

Family	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	#Battery	#Strings	Opmerkingen	FIrmware versie
1100…3000TL	1F	RTU	STRING	X	nvt	nvt	1	FW 1.2.2 en later
1100…3000TL-G3	1F	RTU	STRING	X	nvt	nvt	1	FW 1.2.3 en later
3…6KTLM-G2	1F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.6 en later
3…6KTLM-G3	1F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.2 en later
3.3…12KTL-X	3F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.2 en later
3.3…12KTL-X-G3	3F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.6 en later
ME3000SP	1F	RTU	RETRO	X	X	1	nvt	FW 1.2.2 en later
HYD xxxx-ES	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	1	2	FW 1.2.2 en later
HYD xxKTL-3PH	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	FW 1.2.2 en later
HYD xxxx-EP	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	FW 1.2.2 en later
POWERALL	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	FW 1.2.3 en later

Omvormer ondersteuning

Aansluiting omvormers via modbus

ME3000-SP

ME3000-SP

HYD EP/KTL

Hyd EP/KTL

String Inverter

String Inverter

~~HIDETOC~~