SOFAR omvormers met JULLIX energie beheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de sofar omvormers. In het overzicht

Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers

Family	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	#Battery	#Strings	FIrmware versie
1100…3000TL	1F	RTU	STRING	X	nvt	nvt	1	FW 1.2.2 en later
1100…3000TL-G3	1F	RTU	STRING	X	nvt	nvt	1	FW 1.2.3 en later
3…6KTLM-G2	1F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.6 en later
3…6KTLM-G3	1F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.2 en later
3.3…12KTL-X	3F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.2 en later
3.3…12KTL-X-G3	3F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.6 en later
ME3000SP	1F	RTU	RETRO	X	X	1	nvt	FW 1.2.2 en later
HYD xxxx-ES	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	1	2	FW 1.2.2 en later
HYD xxKTL-3PH	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	FW 1.2.2 en later
HYD xxxx-EP	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	FW 1.2.2 en later
POWERALL	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	FW 1.2.3 en later

Omvormer ondersteuning

Aansluiting omvormers via modbus

ME3000-SP

ME3000-SP

HYD EP/KTL

Hyd EP/KTL

String Inverter

String Inverter

~~HIDETOC~~