Installatie

Product beschrijving

De Muon wordt tegen de muur bevestigd. Voor het veilig opbergen van de kabel dient een aparte inrichting voorzien te worden. Drie multi-color LED indicatoren geven de toestand van het apparaat weer.

Aan de achterzijde bevindt zich de sticker met de identificatie en login gegevens.

Aansluiting