Step 2: P1 instellen

Wanneer de digitale meter niet bekabeld kan verbonden worden met Jullix, kan je met behulp van een extender de digitale meter draadloos verbinden met Jullix. De extender is verbonden met de digitale meter. In de configuratiepagina bij DSMR moet eventueel ingesteld worden welk protocol gebruikt moet worden.