Product omschrijving

De Jullix extender, kort Extender, is een module die gebruikt kan worden wanneer een bekabelde verbinding van de omvormer en/of digitale meter naar de Jullix module niet mogelijk is.

Beschrijving

De module heeft een P1 aansluiting en een modbus aansluiting. Wanneer de extender gebruikt wordt voor een omvormer en niet is aangesloten via de P1 poort, dan kan de extender gevoed worden via de USB-C poort met een 5V voeding.

Aan de achterzijde bevindt zich de stikker met de identificatie en login gegevens.