Fronius omvormers met JULLIX energiebeheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde Fronius omvormers

Family	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	#Battery	#Strings	Opmerking	Firmware versie
Primo x.x-1	1F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	VIA GENERIC SUNSPEC Requires Fronius -Datamanager 2	Nog niet geïmplementeerd
Symo x.x-3-M	3F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	VIA GENERIC SUNSPEC Requires Fronius -Datamanager 2	Nog niet geïmplementeerd
Symo Advance x.x	3F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	VIA GENERIC SUNSPEC Requires Fronius -Datamanager 2	Nog niet geïmplementeerd
Primo GEN24 x.x PLUS	1F	TCP/RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	VIA GENERIC SUNSPEC Requires Fronius -Datamanager 2	Nog niet geïmplementeerd
Primo GEN24 x.x PLUS	3F	TCP/RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	1	2	VIA GENERIC SUNSPEC Requires Fronius -Datamanager 2	Nog niet geïmplementeerd

Terug naar installatie JULLIX energiebeheer