Jullix als slave

Als een draadloze verbinding met een extender onmogelijk is, dan is het mogelijk om een bekabelde verbinding (Ethernet) te maken met een tweede Jullix. De tweede Jullix wordt dan in slave mode gebruikt.

Via de router van de provider.
Via de router van de klant.

Als Jullix, de digitale meter, de omvormers en eventuele extenders zijn aangesloten, kan Jullix geconfigureerd worden.