Batterij grafieken

Bij Grafieken kies je in het menu Batterij (1).
Onder Batterij vind je verschillende grafieken (3) van het batterij systeem. Als er meerdere batterij systemen in de installatie zijn dan zie je dit van elk batterij systeem apart in de grafiek.
Je ziet in de grafiek telkens de geselecteerde dag, via de datum (2) kan je ook andere dagen bekijken.

Batterij vermogen

De grafiek van het Batterij vermogen(2) toont het vermogen(kW) waarmee de batterij van de aangesloten hybride- en retrofit-omvormers geladen of ontladen wordt. De batterij-omvormers krijgen ieder een andere kleur (3). Door te klikken op de legende kan je een omvormer grafiek verbergen of tonen.
In het Grafiek menu heb je de Detail-grafieken (1). Met daaronder een vijftal grafieken(2) die meer vertellen over de toestand van het net, de PV-omvormers en de Batterij-omvormers. Het Jullix energie management kan meerdere PV-omvormers, hybride-omvormers en retrofit-omvormers van verschillende merken tergelijkertijd aansturen en monitoren(4). Je ziet in eerste instantie de grafiek telkens van de laatste 24 uren, je kan de grafiek van andere dagen ook bekijken via het datum selectie (3).
In de detail-grafiek van de zonne-energie (2) zie je de opbrengst (vermogen kW) van al de PV-omvomers. De omvormers krijgen ieder een andere kleur (3). Door te klikken op de legende kan je een omvormer grafiek verbergen of tonen.

Grafiek Batterij vermogen

Batterij SoC

De Batterij Soc grafiek(2) toont de toestand van de batterijen van de aangesloten hybride- en retrofit-omvormers. De Soc State of Charge geeft de lading van de batterij weer. 100% de batterij is volgeladen. De batterij-omvormers krijgen ieder een andere kleur (3). Door te klikken op de legende kan je een omvormer grafiek verbergen of tonen.

Batterij spanning

In de grafiek van de Batterij spanningen(2) worden de spanningen (V) van de aangesloten hybride- en retrofit-omvormers weergegeven. De batterij-omvormers krijgen ieder een andere kleur (3). Door te klikken op de legende kan je een omvormer grafiek verbergen of tonen. In het voorbeeld heeft de Hybride omvormer van Goodwe een hoogspannings batterij aangesloten en een Retrofit omvormer van Sofar een laagspanningsbatterij.

Grafiek netspanning

De grafiek 'Netspanning' (2) geeft het spanningsverloop van het net weer. Bij een enkel-fase-net zie je maar één spanning bij een 3-fase-net zie je de spanningen van de 3 fasen. Elke fase krijgt een andere kleur.(3)