Installeren

Nuo is een slim stopcontact en werkt niet zonder het Jullix energiebeheersysteem. Het is belangrijk dat Jullix minimum firmware versie 1.2.6 heeft voor boiler en monitor mode. De ECO mode en smart mode van Nuo is beschikbaar vanaf Jullix firmware versie 1.2.7. Nuo wordt draadloos verbonden met jullix.
Je hebt geen gereedschap nodig om Nuo te installeren. Nuo zelf wordt in een stopcontact met aarding gestopt. Het apparaat dat je wil monitoren of slim wil aansturen, stop je op zijn beurt in Nuo.
De gegevens om Nuo te configureren, vind je op een sticker op nuo. Je noteert best deze gegevens voordat je Nuo in het stopcontact steekt. Zodra je Nuo in een stopcontact steekt, zal Nuo opstarten. Aan de Wifi-LED zie je de status en modus van Nuo.
Het NUO slim stopcontact kan enkel gebruikt worden bij apparaten waar het in- of uitschakelen geen veiligheidsrisico inhoudt. Het kan dus absoluut niet gebruikt worden bij apparaten of machines waar bijzondere veiligheidsmaatregelen gelden. Nuo wordt draadloos verbonden met Jullix, zorg er voor dat er een goede verbinding is, minstens -85dB. Als het signaal bij momenten slechter is, is de verbinding onvoldoende betrouwbaar.
Om veiligheidsredenen zal het stopcontact bij het ontbreken van een verbinding ingeschakeld worden. Dit om te vermijden dat een diepvriezer of een warmwaterboiler ongewenst uitgeschakeld wordt bij het onderbreken van de verbinding.