Optimizer

De Optimizer van het Jullix EMS is niet de verwarren met optimizers van sommige omvomrer fabrikanten. De Jullix Optimizer is een algoritme dat de energiekost optimaliseert. Standaard zal het Jullix EMS de thuisbatterij opladen als er een energie-overschot. Wanneer er een energie-tekort is zal de thuisbatterij ontalden worden. Deze regeling wordt ook 'balanceren' genoemt. Het Jullix EMS voegt hier ook nog een piekverbruik regeling aan toe, 'peekshaving'. De is aan energie en zal de thuisbatterij Wanneer je een dynamisch tarief hebt dat gebruik maakt van de day-ahead prijzen. Dan kan de Jullix de energie kosten nog verder optimaliseren. Elke dag zal er voor de installatie een optimaal gebruik van zonnepanelen en thuisbatterij bepaald worden om op het einde van de dag de laagste energiekost te hebben. Deze functionaliteit noemen we de Optimizer, niet te verwarren met de optimizers (een apparaat) dat in sommige gevallen op de zonnepanelen worden geïnstalleerd. Bij de optimizer (1) op het portaal kan je bekijken wat de voorspellingen en het resultaat van de Jullix Optimizer is wanneer je een dynamisch tarief met optimizer hebt ingesteld.

Voor het gebruik van deze functionaliteit is het service pack 'Smart' of 'Smart & Charge' nodig.