Optimizer
Meer details over de optimizer werking en instellingen.

Versie overzicht

In de regel is de hogere versie is de betere optimizer.

V1

Basis optimizer, die gebruik maakt van het algoritme van Powell. De ondersteunde regel-modi zijn:

Balanceren

Opladen

Ontladen

Alleen export

V2

Deze optimizer maakt ook gebruik van het algoritme van Powell. Er is een verbetering in de vertaling naar de regel-modi. De ondersteunde regel-modi zijn:

Balanceren

Opladen

Ontladen

Alleen export

V3

De optimizer gebruikt nu het algoritme van Nelder Mead. Er is de regel-modus 'Piekscheren' is toegevoegd. De ondersteunde regel-modi zijn:

Balanceren

Piekscheren

Opladen

Ontladen

Alleen export

V3b

Deze optimizer gebruikt het algoritme van Nelder Mead. De optimizer introduceert een eerste curtail modus PV beperken: bij negatieve prijzen kan de optimizer kiezen om het opwekken van PV te beperken. De ondersteunde regel-modi zijn:

Balanceren

Opladen

Ontladen

Alleen export

PV beperken

Deze optimizer kan enkel gebruikt worden als alle PV omvormers in de installatie hun PV productie kunnen beperken.(Curtailen)
De Jullix en de extenders moeten allemaal minimum firmware versie 1.3.1 hebben.

V4

Deze optimizer gebruikt het algoritme van Nelder Mead. De optimizer ondersteunt het beperken van de PV productie (Curtailen). Bij negatieve prijzen zal de optimizer kiezen voor Geen Export De ondersteunde regel-modi zijn:

Balanceren

Opladen

Ontladen

Alleen export

Geen export

Deze optimizer kan enkel gebruikt worden als alle PV omvormers in de installatie hun PV productie kunnen beperken.(Curtailen)
De Jullix en de extenders moeten allemaal minimum firmware versie 1.3.1 hebben.

Voor het gebruik van deze functionaliteit is het service pack 'Smart' of 'Smart & Charge' nodig.