Jullix master Gateway

In de installatie moet de Jullix (als er meerdere Jullixen zijn, de Jullix Master) moet ook nog als gateway ingesteld worden. Klik op de Gateway-knop (2) naast de juiste Jullix om die als dusdanig in te stellen.
De Jullix moet als GateWay ingesteld worden anders zal de monitoring niet functioneren.