Tarief

Bij Algemeen>Installatie is de Distributienetbeheerder ingesteld. Het energietarief wordt ingesteld via bij Configuratie (1) van de installatie, onder de sectie Algemeen (2) bij Tarief(3).
Via (4) voeg je een nieuw Tarief toe. Bij elke wijziging van je contract kan je dat hier op datum toevoegen.
Heb je een vast/variabel tarief dan kies je Tarief manueel ingeven (1b). Je moet dan zelf de details van het energietarief ingeven: Je vult de Begin datum, de kost Piekuren en Daluren, de vergoeding voor Injectie piekuren en Injectie daluren en de Vaste maandelijkse kost van het energie contract in met een klik op wordt de gegevens toegevoegd en met Tarief opslaan worden de wijzigingen bewaard.
Heb je een dynamisch contract dan kies je dit in de lijst. Daarmee worden de kosten en vergoeding automatisch vastgelegd.