Tarief

Bij Algemeen>Installatie is de Distributienetbeheerder ingesteld. Het energietarief wordt ingesteld via bij Configuratie (1) van de installatie, onder de sectie Algemeen (2) bij Tarief(3).
Via (4) voeg je een nieuw Tarief toe. Bij elke wijziging van je contract kan je dat hier op datum toevoegen.
Heb je een vast/variabel tarief dan kies je Tarief manueel ingeven (1b). Je moet dan zelf de details van het energietarief ingeven: Je kiest de Begin datum (1) van het contract. Bij Tarief type (2) kies je het type contract. Afhankelijk van het contract type vul je dan de gegevens aan. Voor een vast en variabel contract geef je: de kost in Piekuur afname (3a) en Daluur (3b), de vergoeding voor Piekuur injectie (3c) en Daluur injectie (3d). Bij het Supplement kWh (4) geef je de extra kosten die in je energie contract op kWh basis worden aangerekend met uitzondering van de kWh supplementen van de Distributienetbeheerder. Bij Jaarsupplement (5) geef je de vaste kosten in die je in het totaal op jaarbasis betaald.
Bij BTW Import (6) geef je het btw tarief bij het aankopen van energie. Bij BTW Export (7) geef je het btw tarief bij het verkopen van energie, dit is meestal O%. Met een klik op Maak aan (8) worden de gegevens toegevoegd en met Tarief opslaan worden de wijzigingen bewaard.
Heb je een dynamisch contract dan kies je dit in de lijst. Daarmee worden de kosten en vergoeding automatisch vastgelegd.